**软件使用说明书**

本软件的使用主要分为两个方面：配置安装和操作。

一、配置安装

配置工具：

1. 装有windows7系统的电脑一台；

2. opnet14.5安装包、VS2010（Visual Studio 2010）安装包；（在“全部安装文件”文件夹下）

4. 其他附加文件（在“其他文件”文件夹下）

安装流程：

1. 安装VS2010；
2. 安装opnet；
3. 配置环境变量；

以上三步具体操作均在附送视频“OPNET安装视频”中，有详细教程。

1. 项目的导入；

将“监测范围和建站规划软件\本项目工程”中的“Terrain\_Model”文件夹复制到C:\Users\Administrator\op\_models中。

1. ETS的配置；

把modeler.ets 、radio\_operations.ets 、std\_system\_operations.ets

均复制到（opnet modeler的安装目录）\14.5.A\sys\configs中，选择移动并替换。再将ets\_pstate.h复制到（opnet modeler的安装目录）\14.5.A\sys\include。最后把Radio.dll和5102.asc文件放到（opnet modeler的安装目录）\14.5.A\sys\pc\_intel\_win32\bin中，重新打开OPNET Modeler 14.5软件，可以看到自定义菜单的效果。

二、操作

打开OPNET Modeler 14.5，选择I ACCEPT, 在最初的界面菜单栏中点击无线仿真，如果想选择单个站点覆盖范围，点击第一个“无线电监测站覆盖范围仿真”，如果想选择多个站点建站规划，点击第二个的“无线电监测站建站规划”。